Στοιχεία του προγράμματος > Ελεγκτής κίνησης > Χρήση του ελεγκτή κίνησης > Βασικές αρχές της προσθήκης κίνησης > Προσθήκη κίνησης σε σημείο πάνω σε διαδρομή |

Με προσθήκη κίνησης σε ένα σημείο πάνω σε διαδρομή, το σημείο κινείται πάνω στη διαδρομή του. Αν η διαδρομή είναι κλειστή (για παράδειγμα, το εσωτερικό ενός κύκλου, ενός πολυγώνου ή ενός τόξου), η κίνηση συνεχίζεται μέσα στη διαδρομή. Αν η διαδρομή είναι ευθύγραμμο τμήμα ή τόξο, η κίνηση συνεχίζεται αμφίδρομα –πίσω και μπρος κατά μήκος της διαδρομής. Αν η διαδρομή εκτείνεται στο άπειρο, όπως στην περίπτωση ημιευθείας ή ευθείας, το Sketchpad προσθέτει αμφίδρομη κίνηση στο σημείο και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το κομμάτι της διαδρομής που είναι ορατό μέσα στο παράθυρο του σχεδίου. Για να καθορίσετε με ακρίβεια την κατεύθυνση ή την ταχύτητα κίνησης ή για να περιορίσετε την κίνηση του σημείου στη διαδρομή να συμβεί μόνο μία φορά, δημιουργήστε ένα κουμπί ενεργειών Προσθήκης κίνησης που θα προσθέτει κίνηση στο σημείο.

Για να ορίσετε ένα συγκεκριμένο τμήμα της ευθείας ή της ημιευθείας ως εύρος κίνησης του σημείου, κατασκευάστε ένα ευθύγραμμο τμήμα πάνω στην ίδια ευθεία ή ημιευθεία και συγχωνεύστε το σημείο στο τμήμα.

Βλέπε επίσης:

Σημεία

Σημείου σε αντικείμενο

Προσθήκη κίνησης

Κουμπιά Προσθήκης κίνησης

Ιδιότητες Προσθήκης κίνησης

Κίνηση μία φορά μόνο