Στοιχεία του προγράμματος > Ελεγκτής κίνησης > Χρήση του ελεγκτή κίνησης > Βασικές αρχές της προσθήκης κίνησης > Προσθήκη κίνησης σε παράμετρο |

Η προσθήκη κίνησης σε μία παράμετρο επιτυγχάνεται με μεταβολή της τιμής της εντός του πεδίου τιμών της. Το προκαθορισμένο πεδίο τιμών καθώς και η προκαθορισμένη κατεύθυνση και ταχύτητα μεταβολής των παραμέτρων εξαρτώνται από τις μονάδες μέτρησης της παραμέτρου, όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας.

Η ταχύτητα του πίνακα είναι η μέγιστη. Η παράμετρος μπορεί να μεταβάλλεται πιο αργά αν ο υπολογιστής σας είναι απασχολημένος με πολλές εργασίες.

Μονάδες | Πεδίο τιμών | Κατεύθυνση | Ταχύτητα
Καμία | –100 έως 100 μονάδες | Αμφίδρομα | 1 μονάδα/δευτ
Μοίρες | 0º έως 360º | Αύξουσα | 45º/δευτ
Ακτίνια | 0 έως 2π | Αύξουσα | π/4 ακτίνια/δευτ
Ίντσες | 0 έως 100 ίντσες | Αμφίδρομα | 1 ίντσα/δευτ
Εκ. | 0 έως 100 εκ. | Αμφίδρομα | 1 εκ./δευτ

Για να καθορίσετε με ακρίβεια την κατεύθυνση, το πεδίο τιμών ή την ταχύτητα μεταβολής, χρησιμοποιήστε την καρτέλα επιλογών Ιδιότητες Παραμέτρου ή δημιουργήστε ένα κουμπί ενεργειών Προσθήκης κίνησης που θα προσθέτει κίνηση στην παράμετρο.

Βλέπε επίσης:

Παράμετροι

Ιδιότητες παραμέτρου

Προσθήκη κίνησης

Κουμπιά Προσθήκης κίνησης

Ιδιότητες Προσθήκης κίνησης

Κίνηση μία φορά μόνο